Textbaustein für Ausschreibungen:

\_\_\_\_\_\_\_St. Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

als zweiteiligen Gefällekeil aus gebürstetem

Edelstahl mit rückseitig aufgebrachtem Vlies

zur Verankerung im Fliesenkleber und einem

Kunststoff-Trägerprofil mit U-förmiger Aufnahmenut

liefern und im Zuge der Fliesenverlegung

fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen

des Herstellers sind zu

beachten.

Profillänge:

■ 1,2 m

■ 1,6 m

Art.-Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / St.

Lohn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / St.

Gesamtpreis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / St.

\_\_\_\_\_\_\_St. Schlüter®-SHOWERPROFILE-R als

zweiteiliges Wand-Anschlussprofil aus gebürstetem

Edelstahl mit rückseitig ausgestatteten

Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber liefern

und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht

einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des

Herstellers sind zu beachten.

Profiltyp:

■ SHOWERPROFILE-R A23EB

■ SHOWERPROFILE-R A33EB

Profillänge:

■ 1,0 m

■ 1,4 m

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / St.

Lohn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / St.
Gesamtpreis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / St.